Приложение 1 к Паспорту доступности объекта и услуг **№ 2.8/2018**\_ Дата обследования «10» января 2018 г.

**Результаты обследования на предмет доступности объекта и услуг для инвалидов и других МГН**

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития воспитанников № 32 «Пчелка»**

 *Наименование объекта*

 **652057, г. Юрга, Кемеровская область, ул. Машиностроителей, д. 45а**

*Адрес*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п\п | Структурно- функциональные зоны и элементы | Значимые барьеры для инвалидов и МГН\* (физические, информационные, организационные) | Предложения по созданию условий доступности объекта и услуг (до реконструкции / капитального ремонта): | Состояние доступности соответствующей зоны |
| Неотложные мероприятия (1 этап) | Отложенные мероприятия (2 этап) | на момент обследования | после 1-го этапа | после 2-го этапа |
| 1. | **Территория, прилегающая к зданию**- Вход (входы) на территорию - Путь (пути) движения на территории - Лестница (наружная) - Пандус (наружный) - Автостоянка и парковка | 1.1 Отсутствие направляющих | 1.1 Обучение персонала, инструктажи | 1.1 Установить рельефную полосу на пути движения к зданию | К-**ДП**О-н-**ДП**О-в-**ДП**С-п-**ДУ-пп**С-ч-**ДУ-им**Г-п-**ДП**Г-ч-**ДП**У- **ДП** | К - **ДП**О-н- **ДП**О-в - **ДП**С-п - **ДУ-пп**С-ч - **ДУ-им**Г-п -**ДП**Г-ч -**ДП**У- **ДП** | К - **ДП**О-н -**ДП** О-в -**ДП**С-п-**ДУ-пп**С-ч -**ДП** Г-п -**ДП**Г-ч -**ДП** У-**ДП** |
| 2. | **Вход в здание** - Лестница (наружная)- Пандус (наружный) - Входная площадка (перед дверью) - Дверь (входная) - Тамбур | 2.1 Высокие пороги, ступени2.2 Отсутствие пандуса | 2.1 Обучение персонала, инструктажи | 2.1 Установка съёмного пандуса, поручней | К - **ДУ-пп**О-н-**ДУ-им**О-в-**ДП**С-п-**ДУ-пп** С-ч-**ДУ-им**Г-п- **ДП** Г-ч- **ДП**У- **ДП** | К - **ДУ-пп**О-н-**ДУ-им**О-в-**ДП**С-п-**ДУ-пп** С-ч-**ДУ-им**Г-п- **ДП** Г-ч- **ДП**У- **ДП** | К - **ДП**О-н-**ДУ-им**О-в - **ДП**С-п–**ДУ-пп** С-ч - **ДП**Г-п - **ДП** Г-ч - **ДП**У- **ДП** |
| 3. | **Пути движения внутри здания** - Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) - Лестница (внутри здания)- Пандус (внутри здания) - Лифт пассажирский (или подъемник) - Дверь - Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) | 3.1 Отсутствие направляющих | 3.1 Обучение персонала, инструктажи | 3.1 Обеспечить тефлосредствами( окраска поверхностей, нанесение условных обозначений контрастным цветом) путей движения внутри здания( в т.ч. путей эвакуации) | К - **ДП**О-н- **ДП** О-в- **ДП**С-п- **ДУ-пп** С-ч - **ДЧ**Г-п - **ДП**Г-ч - **ДП**У- **ДП** | К - **ДП**О-н - **ДП**О-в - **ДП**С-п - **ДЧ** С-ч - **ДЧ**Г-п - **ДП**Г-ч - **ДП**У- **ДП** | К - **ДП**О-н - **ДП**О-в - **ДП**С-п - **ДП**С-ч - **ДП**Г-п - **ДП**Г-ч - **ДП**У- **ДП** |
| 4. | **Зоны целевого назначения здания** - Кабинетная форма обслуживания - Зальная форма обслуживания - Прилавочная форма обслуживания - Форма обслуживания с перемещением по маршруту - Кабина индивидуального обслуживания **Жилые помещения** **Места приложения труда** | 4.1 Использование знаков, текстовой и графической информации недостаточных размеров4.2 Отсутствие сурдо- и тифлосурдоперевода и переводчика | 4.1 Комплектация кадров по мере необходимости | 4.1 Оборудовать текстовой и графической информацией | К - **ДП**О-н- **ДП**О-в - **ДП**С-п - **ДУ**С-ч - **ДУ**Г-п - **ДУ**Г-ч –**ДУ**У- **ДП** | К - **ДП**О-н- **ДП**О-в -**ДП**С-п -**ДУ**С-ч- **ДП** Г-п- **ДП**Г-ч -**ДЧ**У- **ДП** | К - **ДП**О-н- **ДП**О-в -**ДП**С-п- ДП С-ч- **ДП**Г-п- **ДП** Г-ч- **ДП** У- **ДП** |
| 5. | **Санитарно- гигиенические помещения** - Туалетная комната - Душевая/ ванная комната - Бытовая комната (гардеробная) | 5.1 Узкие дверные проемы и коридоры5.2 Отсутствие места для разворота кресла-коляски в помещении5.3 Отсутствие поручней5.4 Трудности в открывании/ закрывании дверей5.5Трудности в пользовании выключателями, кранами |   | - | К - **ВНД**О-н - **ДУ**О-в - **ДУ**С-п - **ДП**С-ч - **ДП**Г-п - **ДП**Г-ч - **ДП**У- **ДП** | К – **ВНД**О-н – **ДУ**О-в - **ДУ**С-п - **ДП**С-ч - **ДП**Г-п - **ДП**Г-ч - **ДП**У- **ДП** | К- **ВНД**О-н -**ДУ**О-в- **ДУ**С-п - **ДП**С-ч - **ДП**Г-п - **ДП**Г-ч - **ДП**У- **ДП** |
| 6. | **Система информации на объекте** - комплексность - единообразие и непрерывность - оповещение о чрезвычайных ситуациях **Сайт организации** | 6.1 Отсутствие дублирующей тактильной или звуковой информации и указателей | 6.1 Оборудование дублирующей информацией шрифтом Брайля | 6.1 Оборудование звуковой информацией | К - **ДП**О-н- **ДП** О-в- **ДП**С-п- **ДУ-пп** С-ч - **ДЧ**Г-п - **ДП**Г-ч - **ДП**У- **ДП** | К - **ДП**О-н - **ДП**О-в - **ДП**С-п - **ДЧ** С-ч - **ДЧ**Г-п - **ДП**Г-ч - **ДП**У- **ДП** | К - **ДП**О-н - **ДП**О-в - **ДП**С-п - **ДП**С-ч - **ДП**Г-п - **ДП**Г-ч - **ДП**У- **ДП** |
| 7. | **Пути движения к объекту от остановки** | 7.1 Высокие пороги | 7.1 Письмо-обращение в ЖКХ |  | К - **ДЧ**О-н- **ДП**О-в-**ДП** С-п-**ДУ** С-ч-**ДП** Г-п-**ДП** Г-ч -**ДП**У-**ДП** | К - **ДЧ**О-н- **ДП**О-в-**ДП** С-п-**ДУ** С-ч-**ДП** Г-п-**ДП** Г-ч -**ДП**У-**ДП** | К - **ДП**О-н- **ДП**О-в-**ДП** С-п-**ДУ** С-ч-**ДП** Г-п-**ДП** Г-ч -**ДП**У-**ДП** |

**\* - заполняется с учетом приложения 5 к Методике**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Состояние доступности объекта и услуг для инвалидов и др. МГН** \* | **К**  | **О-н**  | **О-в**  | **С-п**  | **С-ч**  | **Г-п**  | **Г-п**  | **У** |
| - на момент обследования | **ДУ-пп** | **ДУ-им** | **ДУ-им** | **ДУ-пп** | **ДУ-им** | **ДП** | **ДП** | **ДП** |
| - после неотложных мероприятий (1-го этапа работ) | **ДУ-пп** | **ДУ-им** | **ДУ-им** | **ДУ-им** | **ДУ-им** | **ДП** | **ДП** | **ДП** |
| - после отложенных мероприятий (2-го этапа работ) | **ДЧ** | **ДЧ** | **ДЧ** | **ДЧ** | **ДЧ** | **ДП** | **ДП** | **ДП** |
| - после капитального ремонта / реконструкции (3-го этапа работ) | **ДП** | **ДП** | **ДП** | **ДП** | **ДП** | **ДП** | **ДП** | **ДП** |

\* - вариант «Б» (согласно СП 59.13330.2012) - это разумное приспособление: при невозможности доступного оборудования всего здания выделение в уровне входа специальных помещений, зон или блоков, приспособленных для обслуживания инвалидов, с обеспечением всех видов услуг, имеющихся в данном здании